UPPSTART

1. Dra i handbromsen på släpet
2. Veva ner alla 4 benen med hjälp av veven (ligger på golvet i vagnen) så att de ställer vagnen i våg. Gör detta INNAN du lastar vagnen så att den inte tippar bakåt.
3. Använd hjulklossarna vid lutning (sitter vid dragstången på utsidan).
4. Starta kylen invändigt på gröna knappen
5. Håll dörrarna stängda mellan i och urlastning annars larmar aggregatet.
6. Nyckel för låsning ligger med inne i vagnen

Ring 08-673 10 20 vid frågor

AVYTTRING

1. Stäng av kylen och koppla ur sladden
2. Veva upp alla 4 benen till max uppe
3. Lägg tillbaka veven och nyckeln på golvet inne i kylrummet